### 和DVI主控配套使用时RGBW灯具在H807SA参数设置

With DVI master supporting the use of RGBW lamps in H807SA parameter settings

1. 演播软件设置，先在系统设置里面设置为803tv输出，设置完成后再去设置造型里面将灯具类型设置成RGB然后发送到803tv

broadcast software settings, first set in the system settings to 803TV output, and then set the model to set the lamp type RGB and then sent to 803TV





。







1. 找到折叠菜单，按‘+’‘-’键选择菜单(Change menu)

 Find to fold menu, press ‘+’‘-’key change menu



1. 找到其他设置（Other set），按OK键进入其他设置子菜单，继续按MENU切换子菜单

 Find to other set, press OK key into other set sub-menu and going on press MENU change menu.



1. 找到插入W(Insert W)，通过对RGB格式的插入W来控制RGBW的灯具,包括无(No)、W在前(Front)、W在后(Back)。

 Find to insert W,To control RGBW lamps and lanterns by inserting W into RGB format, including No (No) , W in Front, W in Back.

不插入W：Do not insert W refer below picture



W插前：（WRGB）insert RGBW



W插后：（RGBW）after insert RGBW



根据灯具情况选择对应的插入选项，按OK键确认。

According to the situation of lamps and lanterns to select the corresponding insert options, press OK to confirm